#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F072C8T6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IPNb=3
Mcu.Name=STM32F072C(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin2=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=3
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F072C8Tx
MxCube.Version=6.15.0
MxDb.Version=DB.6.0.150
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
PF0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PF0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PF1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PF1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F072C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.5
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=AUTOM9.ioc
ProjectManager.ProjectName=AUTOM9
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false
RCC.CECFreq_Value=32786.88524590164
RCC.FamilyName=M
RCC.HSICECFreq_Value=32786.88524590164
RCC.IPParameters=CECFreq_Value,FamilyName,HSICECFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,TimSysFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=16000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=16000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
isbadioc=true
