#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-1\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_4
ADC1.IPParameters=Rank-1\#ChannelRegularConversion,Channel-1\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-1\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.master=1
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F103C8T6
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=USB
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F103C(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin1=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin10=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin3=PA4
Mcu.Pin4=PA5
Mcu.Pin5=PA6
Mcu.Pin6=PA7
Mcu.Pin7=PA11
Mcu.Pin8=PA12
Mcu.Pin9=VP_SYS_VS_ND
Mcu.PinsNb=11
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103C8Tx
MxCube.Version=6.15.0
MxDb.Version=DB.6.0.150
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA11.Mode=Device
PA11.Signal=USB_DM
PA12.Mode=Device
PA12.Signal=USB_DP
PA4.Signal=ADCx_IN4
PA5.Signal=ADCx_IN5
PA6.Signal=ADCx_IN6
PA7.Signal=ADCx_IN7
PC13-TAMPER-RTC.Locked=true
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Output
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.6
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=AUTOM6.ioc
ProjectManager.ProjectName=AUTOM6
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=12000000
RCC.ADCPresc=RCC_ADCPCLK2_DIV6
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.HSE_VALUE=12000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,ADCPresc,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,USBPrescaler,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL6
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.USBPrescaler=RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV1_5
RCC.VCOOutput2Freq_Value=12000000
SH.ADCx_IN4.0=ADC1_IN4,IN4
SH.ADCx_IN4.ConfNb=1
SH.ADCx_IN5.0=ADC1_IN5,IN5
SH.ADCx_IN5.ConfNb=1
SH.ADCx_IN6.0=ADC1_IN6,IN6
SH.ADCx_IN6.ConfNb=1
SH.ADCx_IN7.0=ADC1_IN7,IN7
SH.ADCx_IN7.ConfNb=1
VP_SYS_VS_ND.Mode=No_Debug
VP_SYS_VS_ND.Signal=SYS_VS_ND
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
isbadioc=false
